<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LDD-H">
</package>
<package name="LDD-700L">
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LCA710-SMT">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LDD-H">
<pin name="VIN+@2"/>
<pin name="VIN-@1"/>
<pin name="VOUT+@2"/>
<pin name="VOUT-@1"/>
<pin name="DIM"/>
<pin name="VIN+@1"/>
<pin name="VIN-@2"/>
<pin name="VOUT-@2"/>
<pin name="VOUT+@1"/>
</symbol>
<symbol name="LDD-L">
<pin name="VIN+"/>
<pin name="DIM"/>
<pin name="VIN-"/>
<pin name="VOUT+"/>
<pin name="VOUT-"/>
</symbol>
<symbol name="LCA710">
<pin name="P$1"/>
<pin name="P$2"/>
<pin name="P$3"/>
<pin name="P$4"/>
<pin name="P$5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LDD-H">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LDD-H"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LDD-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+@1" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+@2" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-@1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-@2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+@1" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+@2" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-@1" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-@2" pad="P$12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LDD-L">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LDD-L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LDD-700L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DIM" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN+" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN-" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT+" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT-" pad="P$6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LCA710">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCA710"/>
</gates>
<devices>
<device name="DIP" package="DIL06">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMT" package="LCA710-SMT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="P$2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="P$3" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="P$4" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="P$5" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
